**Rociador de ducha ROUND**

Antical

Para panel de 1 a 15 mm

Referencia: **709010**

Información de prescripción

Rociador de ducha fijo:

Instalación para panel de 1 a 15 mm.

Caudal de 6 l/min a 3 bar.

Regulación automática del caudal.

Difusor antical que no permite colgarse y con chorro orientable.

Latón cromado.

Fijación mediante tornillos de bloqueo ocultos.

Vaciado automático después de su uso (no retiene agua ni impurezas).

Entrada M1/2".

Garantía 30 años.