**Rociador de ducha GYM**

Antical

Suspendido

Referencia: **716000**

Información de prescripción

Rociador de ducha antical suspendido:

Caudal de 6 l/min a 3 bar.

Regulación automática del caudal.

Difusor antical que no permite colgarse y con chorro orientable.

Latón macizo cromado.

Fijación mediante tornillos de bloqueo ocultos.

Vaciado automático después de su uso (no retiene agua ni impurezas).

Entrada H1/2".

Garantía 30 años.