**Rociador de ducha**

Con rejilla

Empotrado

Referencia: **64000**

Información de prescripción

Rociador de ducha mural con rejilla:

Compacto, fijo y antivandálico.

Rejilla con 5 círculos.

Fijación mediante tornillos de bloqueo ocultos.

40 l/min a 3 bar sin limitador de caudal.

Para entrada del agua empotrada.

Garantía 30 años.