**Válvula mezcladora termostática PREMIX COMPACT**

Para agua mezclada de 30 a 60°C

Cuerpo latón niquelado, 1-11 puntos de agua, M3/4"

Referencia: **733020**

Información de prescripción

Válvula mezcladora termostática para la distribución de agua mezclada de 30 a 60ºC:

Alimentación de 1 a 11 puntos de agua (según el caudal).

Protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta la alimentación de agua fría o de agua caliente.

Temperatura ajustable entre 30 y 60ºC, que puede ser bloqueada por el instalador.

Cuerpo de latón.

Filtros y válvulas antirretorno.

Rango de caudal recomendado: 5 a 33 l/min.

Se puede realizar un choque térmico.

Entre ejes: 40 mm

M3/4".

Garantía 30 años.