**Fluxor para urinario TEMPOSOFT 2**

Temporizado 3 segundos

Empotrado, Pulsación suave

Referencia: **777130**

Información de prescripción

Fluxor temporizado para urinario empotrado:

Para urinario normal o sifónico.

Instalación empotrada.

Rosetón de acero inoxidable pulido brillante de Ø 130.

Ajuste regulable de 1 a 5 mm.

Pulsación suave.

Temporización de ~3 segundos.

Caudal preajustado en 0,15 l/seg. a 3 bar, ajustable.

Cuerpo de latón macizo cromado M1/2".

Garantía 30 años.

La versión empotrada de este fluxor no está equipada con una caja de empotramiento estanca, por tanto, el instalador deberá prever la estanqueidad del nicho de empotramiento y la evacuación de las eventuales fugas y condensados (consulte el manual de instalación).