**Fluxor para urinario TEMPOSTOP**

Temporizado 7 segundos

Empotrado, con placa Inox satinado H1/2"

Referencia: **779427**

Información de prescripción

Fluxor temporizado para urinario empotrado:

Para urinario normal o sifónico.

Instalación empotrada.

Profundidad de empotramiento ajustable de 25 a 45 mm.

Placa de acero inoxidable de 160 x 160 mm.

Compatible con aguas pluviales.

Temporización de ~7 segundos.

Caudal preajustado en 0,25 l/seg. a 3 bar, ajustable.

Cuerpo de latón macizo H1/2".

Garantía 30 años.

Este modelo de fluxor no está equipado con una caja de empotramiento estanca, por tanto, el instalador deberá prever la estanqueidad del nicho de empotramiento y la evacuación de las eventuales fugas y condensados (consulte el manual de instalación).