**Fluxor para urinario TEMPOSTOP**

Temporizado 3 segundos

Recto 1/2"

Referencia: **777000**

Información de prescripción

Fluxor temporizado para urinario adosado:

Para urinario normal, sifónico o apoyado en el suelo.

Instalación mural.

Temporización de ~3 segundos.

Caudal preajustado en 0,15 l/seg a 3 bar, ajustable.

Compatible con aguas pluviales.

Cuerpo de latón macizo cromado M1/2".

Rosetón mural.

Recto para alimentación en línea.

Garantía 30 años.