**SIPHURINOIR**

Sifón para urinario vertical

ABS cromado

Referencia: **771000**

Información de prescripción

Sifón para urinario vertical de Ø 50 con junta con reborde.

Salida de Ø 32 con tuerca.

Sello hidráulico de 50 mm.

ABS cromado.

Garantía 30 años.