**Desagüe de urinario apoyado**

Referencia: **785000**

Información de prescripción

Desagüe de urinario apoyado con sifón integrado:

Filtro de acero inoxidable y cuerpo de polipropileno.

Salida de Ø 40 con tuerca.

Garantía 30 años.