**Descarga de agua electrónica TEMPOMATIC**

Fluxor de descarga directa para inodoro

Transmuro de 160 mm, electrónico, a red

Referencia: **463150**

Información de prescripción

Fluxor electrónico de descarga directa transmuro:

Alimentación a red con electroválvula de 1".

Transformador 230/12 V.

Caja de control electrónica IP65 independiente.

Montaje transmuro para tabique ≤ 160 mm.

Detector de presencia infrarrojo antigolpes.

Accionamiento voluntario (cuando se aproxima la mano a 4 cm del detector) o automático sin contacto cuando el usuario se marcha.

Temporización de 7 segundos, ajustable de 3 a 12 segundos.

Distancia de detección y caudal/volumen ajustables.

Llave de corte HH1".

Salida antisifónica Ø 32.

Boquilla de conexión Ø 32/55.

Sensor con rosetón enrasado.

Rosca recortable.

Caudal de base: 1 l/seg a 1 bar dinámico.

Compatible con aguas pluviales.

Compatible a inodoros con sistema Rimless sin regulación de caudal y adaptado para PMR.

Garantía 30 años.