**Fluxor de descarga directa TEMPOFLUX 2**

Temporizado doble descarga 3l/6l (2l/4l)

Transmuro de 145 mm

Referencia: **762150**

Información de prescripción

Fluxor temporizado de descarga directa transmuro:

Para tabique ≤ 140 mm.

Doble descarga de 3 l/6 l ajustable a 2 l/4 l.

Pulsación suave.

Protección antisifónica.

Llave de corte y de ajuste del caudal/volumen integrada.

Cuerpo de latón macizo.

Botón pulsador de metal cromado.

Alimentación en línea recta M3/4".

Salida con casquillo para tubo de PVC Ø 26/32.

Control transmuro recortable.

Nivel acústico conforme a la norma francesa NF EN 12541 clase II.

Caudal de base: 1 l/seg.

Compatible a inodoros con sistema Rimless sin regulación de caudal y adaptado para PMR.

Garantía 30 años.