**Fluxor de descarga directa TEMPOFLUX 1**

Temporizado

Empotrado en placa de acero inoxidable 220 x 170

Referencia: **761627**

Información de prescripción

Fluxor temporizado de descarga directa empotrado:

Placa de acero inoxidable satinado de 220 x 170 mm.

Caja de empotramiento multifuncional.

Pulsación suave.

Temporización de ~7 segundos.

Protección antisifónica.

Llave de corte y de ajuste del caudal/volumen integrada.

Cuerpo de latón macizo y botón pulsador cromado.

Alimentación en línea recta M3/4".

Salida con casquillo para tubo de PVC Ø 26/32.

Caudal de base: 1 l/seg.

Adaptado para PMR.

Garantía 30 años.

Este modelo de fluxor no está equipado con una caja de empotramiento estanca, por tanto, el instalador deberá prever la estanqueidad del nicho de empotramiento y la evacuación de las eventuales fugas y condensados (consulte el manual de instalación).