**Fluxor de descarga directa TEMPOFLUX 1**

Temporizado

Empotrado con rosetón cromado Ø195

Referencia: **761900**

Información de prescripción

Fluxor temporizado de descarga directa empotrado:

Rosetón de latón cromado de Ø 195 mm.

Caja de empotramiento multifuncional.

Pulsación suave.

Temporización de ~7 segundos.

Protección antisifónica.

Llave de corte y de ajuste del caudal/volumen integrada.

Cuerpo de latón macizo y botón pulsador cromado.

Alimentación en línea recta M3/4".

Salida con casquillo para tubo de PVC Ø 25.

Caudal de base : 1 l/seg.

Garantía 30 años.

Este modelo de fluxor no está equipado con una caja de empotramiento estanca, por tanto, el instalador deberá prever la estanqueidad del nicho de empotramiento y la evacuación de las eventuales fugas y condensados (consulte el manual de instalación).