**Fluxor de descarga directa TEMPOFLUX 1**

Temporizado

Visto, llave de corte integrada

Referencia: **761001**

Información de prescripción

Fluxor temporizado de descarga directa visto:

Instalación mural adosada.

Pulsación suave.

Temporización de ~7 segundos.

Protección antisifónica.

Llave de corte y de ajuste del caudal/volumen integrada.

Cuerpo y pulsador de latón macizo cromado.

Alimentación acodada M3/4".

Caudal de base: 1 l/seg.

Adaptado para PMR.

Garantía 30 años.