**Kit fluxor descarga directa TEMPOFLUX 1**

Temporizado

Adosado, sin llave de corte

Referencia: **761000**

Información de prescripción

Kit fluxor temporizado de descarga directa visto:

Instalación mural adosada.

Pulsación suave.

Temporización de ~7 segundos.

Protección antisifónica.

Cuerpo y pulsador de latón macizo cromado.

Alimentación acodada 3/4".

Con tuerca de salida de Ø 28.

Diámetro de alimentación: Ø 20 mm interior y en cualquier punto mínimo.

Caudal de base : 1 l/seg.

Adaptado para PMR.

Garantía 30 años.