

Fluxor de descarga directa TEMPOCHASSE
Fluxor temporizado para inodoro
Empotrado

Referencia: 760220


Información de prescripción

Sistema de descarga sin cisterna: conexión directa a la canalización.

Placa de acero inoxidable satinado 320 x 220 mm.

Temporización de ~7 segundos.

Protección antisifónica.

Llave de corte y de ajuste del caudal / volumen recta de latón bruto.

Cuerpo de latón macizo y botón pulsador cromado.

Mecanismo antigolpes.

Alimentación en línea recta H1".

Boquilla de conexión Ø 32/55.

Caudal de base: 1 l/seg a 1 br dinámico.

Compatible con el agua de lluvia. 

Garantía de 30 años.  



Este modelo de fluxor no está equipado con una caja de empotramiento estanca, por tanto, el instalador deberá prever la estanqueidad del nicho de empotramiento y la evacuación de las eventuales fugas y condensados (consulte el manual de instalación).
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