**Kit fluxor descarga directa TEMPOCHASSE**

Temporizado

Adosado, con llave de corte recta

Referencia: **760004**

Información de prescripción

Kit fluxor temporizado de descarga directa visto:

Instalación mural adosada.

Para inodoro tradicional.

Temporización de ~7 segundos.

Protección antisifónica.

Llave de corte y de ajuste del caudal/volumen H1" de latón cromado.

Cuerpo y pulsador de latón macizo cromado.

Mecanismo antigolpes.

Boquilla de conexión Ø 32/55 con brida.

Tubo de descarga en acero inoxidable pulido brillante acodado de Ø 32 con tuerca y arandela.

Caudal de base: 1,2 l/seg.

Garantía 30 años.