**Fluxor de descarga directa TEMPOCHASSE**

Temporizado

Adosado

Referencia: **760000**

Información de prescripción

Fluxor temporizado de descarga directa vista :

Instalación mural adossada.

Temporización de ~7 segundos.

Protección antisifónica.

Cuerpo y pulsador de latón macizo cromado.

Mecanismo antigolpes.

Alimentación en línea recta M1"1/4.

Caudal de base : 1,2 l/seg.

Garantía 30 años.