**Columna de ducha aluminio con grifo mezclador secuencial SECURITHERM**

Conjunto de ducha term. con grifo mezclador sin válvulas antirretorno

Alimentación alta, mango de ducha, flexo

Referencia: **H9636**

Información de prescripción

Columna de ducha SECURITHERM de aluminio anodizado para instalación mural adosada.

Grifo mezclador de ducha termostático secuencial SECURITHERM.

Grifo mezclador termostático secuencial: apertura y cierre en agua fría.

Grifo mezclador sin válvulas antirretorno en las entradas (limita la proliferación bacteriana).

Sin riesgo de intercomunicación entre el agua caliente y el agua fría.

Grifo mezclador secuencial con protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta la alimentación de agua fría.

Función anti "ducha fría": cierre automático si se corta la alimentación de agua caliente.

Temperatura ajustable del agua fría hasta 39°.

Limitador de temperatura bloqueado a 39°C, ajustable.

Posibilidad de realizar un choque térmico.

Caudal a 9 l/min a 3 bar.

Mango de ducha deslizante sobre barra cromada con flexo desmontable mediante racor rápido STOP.

Maneta Hygiene L.100 mm.

Alimentación alta mediante llaves de corte rectas M1/2".

Fijaciones ocultas. Filtros.

Columna de ducha especialmente adecuada para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.

Grifo mezclador conforme a las exigencias de la NF Médica (Francia).

Grifo mezclador secuencial adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).

Columna de ducha con garantía 30 años.