**Caño tubo orientable**

Caño H.140 L.150

De repisa

Referencia: **1306T1**

Información de prescripción

Caño tubo orientable Ø22 sobre base de M1/2".

Caño H.140 L.150 de latón cromado.

Interior liso limita las cepas bacterianas.

Adecuado para la instalación de un filtro terminal.

Rompechorro antical regulado a 3 l/min.

Garantía 30 años.