**Grifo mezclador de un solo orificio sobre encimera - 45 l/min**

Caño giratorio superior H.195 L.200

Referencia: **5640T2**

Información de prescripción

Grifo mezclador de un solo orificio sobre encimera con caño tubo giratorio H.195 L.200.

Caño con interior liso con rompechorros estrella.

Cabezales de válvulas fuera del agua con mecanismo reforzado.

Manetas de bola ergonómicas y a prueba de golpes.

Caudal de 45 l/min a 3 bar.

Caudal total en 1/4 vuelta.

Cuerpo y caño de latón cromado.

Latiguillos flexibles PEX F3/8".

Fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.

Grifo mezclador adecuado para un uso intensivo en cocinas profesionales.

Grifo mezclador de cocina profesional con 30 años de garantía.