**Grifo mezclador de un solo orificio sobre encimera - 45 l/min**

Caño giratorio superior H.190 L.300

Referencia: **5640T3**

Información de prescripción

Grifo mezclador de un solo orificio sobre encimera con caño tubo giratorio H.190 L.300.

Caño con interior liso y con rompechorros estrella.

Cabezales de válvulas fuera del agua con mecanismo reforzado.

Manetas de bola ergonómicas y a prueba de golpes.

Caudal de 45 l/min a 3 bar.

Caudal total en 1/4 vuelta.

Caño con interior liso.

Cuerpo y caño de latón cromado.

Latiguillos flexibles PEX F3/8".

Fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.

Grifo mezclador adecuado para un uso intensivo en cocinas profesionales.

Grifo mezclador de cocina profesional con 30 años de garantía.