**Grifo mezclador de un solo orificio sobre encimera - 45 l/min**

Caño giratorio superior L.300 H.190

Referencia: **5640T3**

Información de prescripción

Grifo mezclador de un solo orificio sobre encimera con caño tubo giratorio H.190 L.300.

Rompechorros estrella.

Cabezales de válvulas fuera del agua con mecanismo reforzado.

Manetas de bola ergonómicas y a prueba de golpes.

Caudal de 45 l/min a 3 bar.

Caudal total en 1/4 vuelta.

Caño con interior liso.

Cuerpo y caño de latón cromado.

Latiguillos flexibles PEX F3/8".

Fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.

Garantía 30 años.