**Grifo mezclador 2 orificios de repisa - 45 l/min**

Caño orientable superior L.200 H.250

Fácil instalación cerca del peto

Referencia: **G65602**

Información de prescripción

Grifo mezclador 2 orificios de repisa M1/2" con distancia entre ejes variable de 100 a 240 mm.

Caño tubo orientable Ø 22 H.250 L.200 con rompechorros estrella.

Cabezales fuera del agua con maneta.

Caudal de 45 l/min a 3 bar.

Caño con interior liso.

Cuerpo y caño de latón cromado.

Fijación reforzada.

Permite una instalación lo más cerca posible del peto.

Garantía de 30 años.