**Grifo mezclador 2 orificios mural - 60 l/min**

Caño orientable superior L.300

Para una zona de trabajo libre

Referencia: **5647T3**

Información de prescripción

Grifo mezclador mural de 2 orificios con caño de tubo giratorio Ø 22 L.300 con rompechorros en estrella.

Cabezas de válvulas guiadas fuera del agua con mecanismo reforzado.

Válvulas de bola ergonómicas y antigolpes.

Caudal de 60 l/min a 3 bar con 1/4 de vuelta.

Caudal total de 90 l/min a 3 bar.

Caño con interior liso.

Cuerpo y caño de una sola pieza de latón cromado.

Racores excéntricos M1/2" M3/4" suministrados con rosetas.

Adecuado para salas de desechos.

Garantía 30 años.