**Enrollador automático acero inoxidable 304**

Con manguera de 15 m y pistola

Referencia: **5675T2**

Información de prescripción

Enrollador de manguera automático con pistola antigolpes y con manguera de L.15 m y rodillo guía.

Temperatura máxima de funcionamiento: 70°C.

Caudal de 23 l/min a 3 bar.

Presión máxima: 20 bar, 12 bar con pistola.

Soporte y tambor Ø 390 mm en acero inoxidable 304.

Debe completarse con una llave de corte acodada con antirretorno integrado, que impida la aspiración de aguas residuales al sistema de agua.

Garantía 30 años.