**Ducha de emergencia mural**

Con control manual

Referencia: **9108**

Información de prescripción

Ducha de emergencia mural con control manual equipada con:

Sistema antiheladas de serie.

Rociador de ducha circular de Ø 250 mm de ABS antigolpes verde.

Apertura y cierre rápidos mediante válvulas con 1/4 de vuelta de latón niquelado.

Accionamiento de la salida de agua de la ducha tirando de la varilla.

La ducha no se detiene cuando se suelta la varilla.

Para detener la salida de agua, vuelva a subir la varilla.

Caudal de 130 l/min a 3 bar dinámico.

Alimentación de agua H1".

Tubería de acero galvanizado, acabado epoxi gris. Varilla con asa de latón, acabado epoxi verde.

Placa de identificación normalizada «ducha de emergencia» incluida.

Para montaje transmuro con alimentación vista o para montaje bajo falso techo es necesario prever una fijación de 1".

Garantía 30 años.