**Ducha de mano lavaojos de emergencia**

Mural - 1 salida

Control mediante tirador

Referencia: **9120C**

Información de prescripción

Ducha de mano lavaojos de emergencia mural con 1 salida:

Cabezal de aspersión equipado con una tapa de protección de ABS verde, que se quita automáticamente cuando sale el agua.

Accionamiento de la salida de agua presionando el tirador.

Cierre automático mediante muelle.

Caudal de 6 l/min a 3 bar. Aireador con doble filtro de acero inoxidable.

Asa ergonómica y tirador de polipropileno verde.

Placa de identificación normalizada «lavaojos de emergencia» incluida.

Soporte de ducha de mano y flexible L.1,50 m.

Garantía 30 años.