**Ducha de mano lavaojos de emergencia**

Sobre una mesa - 2 salidas

Control mediante tirador

Referencia: **9141**

Información de prescripción

Ducha de mano lavaojos de emergencia mural con 2 salidas:

Cabezales de aspersión equipados con tapas de protección de ABS verde, que se quitan automáticamente cuando sale el agua.

Accionamiento de la salida de agua presionando el tirador.

Cierre automático mediante muelle.

Caudal de 9 l/min a 3 bar. Aireadores con doble filtro de acero inoxidable.

Asa ergonómica y tirador de polipropileno verde.

Placa de identificación normalizada «lavaojos de emergencia» incluida.

Ducha de mano con fijación para encimera y con flexible L.1,50m, 15x100, 1/2".

Garantía 30 años.