**Rociador de ducha de emergencia**

Referencia: **9225**

Información de prescripción

Rociador de ducha circular de Ø 250 mm M1" de ABS antigolpes verde.

Caudal de 70 l/min a 3 bar dinámico.

Alimentación del agua H1".

Garantía 30 años.