**Grifo temporizado TEMPOSTOP columna, caño cuello de cisne pal. L.150**

Accionamiento mediante maneta

Referencia: **737152**

Información de prescripción

Grifo temporizado para lavabo de repisa.

Caño cuello de cisne orientable L.150.

Rompechorros antical regulado a 3 l/min.

Caudal regulable, ajustable.

Accionamiento mediante maneta.

Cierre automáyico temporizado ~3 seg (7 ou 15 bajo pedido).

Fijación mediante contratuerca.

Garantía 30 años.