**Grifo temporizado TEMPOSTOP columna, caño cuello de cisne, pal. L.200**

Accionamiento mediante maneta

Referencia: **737202**

Información de prescripción

Grifo temporizado de repisa para lavabo.

Caño cuello de cisne orientable L.200.

Rompechorros antical regulado a 3 l/min.

Caudal regulable, ajustable.

Accionamiento mediante maneta.

Cierre automáyico temporizado ~3 segundos (7 ou 15 bajo pedido).

Fijación mediante contratuerca.

Garantía 30 años.