**Grifo mezclador monomando de lavabo**

Grifo mezclador monomando H.85 L.135

Grifo mezclador con maneta recta

Referencia: **2520T**

Información de prescripción

Grifo mezclador monomando de lavabo sobre repisa.

Grifo mezclador monomando de un solo orificio con caño H.85 L.135 con salida BIOSAFE hygiénica.

Cartucho cerámico clásico Ø 40 con equilibrado de presión con limitador de temperatura máxima preajustado.

Caudal limitado a 5 l/min a 3 bar.

Accionamiento con maneta recta.

Tirador ergonómico y válvula de desagüe 1"1/4 de latón.

Latiguillos flexibles PEX H3/8" con filtros y válvulas antirretorno.

Fijaciones reforzadas mediante 2 varillas de acero inoxidable.

Grifo mezclador de lavabo de equilibrado de presión SECURITHERM especialmente adecuado para centros de salud, EHPAD, hospitales y clínicas.

Grifo mezclador de un solo orificio adaptado a las personas con movilidad reducida (PMR).

Grifo mezclador con garantía de 30 años.