**Caños de acero inoxidable BIOCLIP**

Caño L.77 Ø28 para grifo mezclador con caño desmontable

2 piezas

Referencia: **20003**

Información de prescripción

Caños BIOCLIP desmontables de acero inoxidable L.77 Ø 28 para limpieza/desinfección fácil o autoclave.

Équipés d'un brise-jet hygiénique, adapté à la pose d'un filtre terminal BIOFIL.

Caños con interior liso limitan las cepas bacterianas.

El segundo caño permite no interrumpir el uso de los grifos durante la limpieza/desinfección del primer caño.

Adecuado para todos los grifos con caño BIOCLIP.

Conviennent à toutes les robinetteries à bec BIOCLIP.

Se suministra en 2 piezas.