**Conjunto de prelavado de un orificio con grifo mezclador**

Sin grifo de llenado

Flexible negro y mango de ducha difusor antical

Referencia: **5626**

Información de prescripción

Conjunto de prelavado completo sin grifo de llenado.

Grifo mezclador para fregadero monomando con maneta recta.

Adaptado a un uso intensivo en cocinas profesionales.

Grifo mezclador suministrado con racores flexibles H3/8" y válvulas antirretorno.

Mango de ducha negro con chorro ajustable con caudal de 9 l/min en la salida (ref. 433010).

Mango de ducha con difusor antical y boquilla antigolpes.

Flexible blindado L.0,95 m negro de calidad alimentaria.

Columna 3/4" de acero inoxidable.

Abrazadera mural ajustable.

Muelle-guía de acero inoxidable.

Conjunto de prelavado con garantía de 30 años.