**Conjunto de prelavado con grifo mezclador**

Sin grifo de llenado

Flexible blanco y mango de ducha difusor antical

Referencia: **G6633**

Información de prescripción

Conjunto de prelavado completo sin grifo de llenado adaptado al uso profesional intensivo en cocinas profesionales.

Grifo mezclador sobre encimera con:

- Cabezales con manetas.

- Racores H3/8" y válvulas antirretorno.

- Fijación reforzada par mediante 2 varillas roscadas y contratuercas.

Mango de ducha blanco con chorro ajustable con caudal de 9 l/min en la salida (ref. 433000).

Mango de ducha con difusor antical y boquilla antigolpes.

Flexible blindado L.0,95 m blanco de calidad alimentaria.

Columna 3/4" de acero inoxidable.

Abrazadera mural ajustable.

Muelle-guía de acero inoxidable.

Conjunto de prelavado con garantía de 30 años.