**Conjunto de prelavado blanco sin grifería con columna larga**

Sin grifo de llenado

Flexible blanco y difusor antical

Referencia: **433020**

Información de prescripción

Conjunto de prelavado blanco sin grifería adaptado a un uso intensivo en cocinas profesionales.

Dispositivo sin grifo de llenado.

Mango de ducha blanco con chorro ajustable con un caudal de 9 l/min en la salida (ref. 433000).

Mango de ducha con difusor antical y boquilla antigolpes.

Flexible blindado L. 0,95 m blanco de calidad alimentaria.

Columna 3/4" de latón.

Abrazadera mural ajustable.

Muelle-guía de acero inoxidable.

Garantía 30 años.

Este modelo de conjunto de prelavado, sin grifería, se compone de piezas de recambio para la renovación de los dispositivos de prelavado.