**Flexo de cocina calidad alimentaria**

Blanco L.1,20 m

Referencia: **433120**

Información de prescripción

Flexo blanco blindado de calidad alimentaria L.1,20 m.

Blindaje de PVC en la zona de tensión.

Racor giratorio antitorsión.

Flexo resistente a temperaturas de hasta 70°C y presiones de hasta 5 bar máximo.

Pieza de recambio para renovación de conjuntos de prelavado.