**Flexo de cocina calidad alimentaria**

Blanco L.2,00 m

Referencia: **433200**

Información de prescripción

Flexo blanco blindado de calidad alimentaria L.2,00 m.

Blindaje de PVC en la zona de tensión.

Racor giratorio antitorsión.

Flexo resistente a temperaturas de hasta 70°C y presiones de hasta 5 bar máximo.

Pieza de recambio para renovación de conjuntos de prelavado.