**Grifo mezclador monomando mural de ducha/baño-ducha**

Grifo mezclador monomando, maneta abierta

Con racores estándar

Referencia: **2252S**

Información de prescripción

Grifo mezclador monomando de ducha/baño-ducha.

Cartucho cerámico Ø 40 y limitador de temperatura máxima preajustable.

Inversor automático con bloqueo de baja presión: posición ducha mantenida si el caudal resulta insuficiente.

Accionamineto mediante maneta alta abierta.

Salida de ducha M1/2" con válvula antirretorno integrada.

Cuerpo de latón cromado.

Grifo mezclador suministrado con racores murales estándar M1/2" M3/4".

Garantía 30 años.