**Grifo mezclador temporizado para lavabo TEMPOMIX 2**

Con maneta, Palanca de temperatura larga

Referencia: **700500LH**

Información de prescripción

Grifo mezclador de repisa para lavabo con maneta:

Temporización de ~7 segundos.

Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,4 y 6 l/min.

Rompechorros antical inviolable.

Cuerpo de latón macizo cromado.

Latiguillos flexibles de PEX con rosca de H3/8" con llaves de corte, filtros y válvulas antirretorno.

Fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.

Ajuste lateral de la temperatura con palanca larga y limitador de temperatura ajustable.

Control mediante maneta (pulsación suave).

Garantía 30 años.