**Grifo mezclador instantáneo MIXFOOT**

Con pulsador de pie

Montaje al suelo, Tuerca cuello abocardado Ø14

Referencia: **739000**

Información de prescripción

Grifo mezclador instantáneo para lavabo con pulsador de pie:

Cierre automático instantáneo.

Pedal abatible para facilitar la limpieza del suelo.

Altura del pedal ajustable.

Fijación mediante 4 tornillos.

Filtros.

Mezcla preajustada ajustable: agua fría si se presiona hasta la mitad o agua mezclada si se pulsa el pedal hasta el fondo (contacto con el suelo).

Montaje en el suelo con tuerca con cuello abocardado Ø 14.

Garantía 30 años.