**Grifo instantáneo MONOFOOT**

Pulsador de pie

Montaje en el suelo, tuerca cuello abocardado

Referencia: **736001**

Información de prescripción

Grifo instantáneo para lavabo con pulsador de pie:

Cierre automático instantáneo.

Pedal abatible para facilitar la limpieza del suelo.

Altura del pedal ajustable.

Fijación mediante 4 tornillos.

Alimentación de agua fría o de agua mezclada.Montaje en el suelo con tuerca con cuello abocardado Ø 14.

Garantía 30 años.