**Panel de ducha TEMPOMIX**

Temporizado

Alim. sup., rociador fijo, alum., repisa p/ jabón

Referencia: **790305**

Información de prescripción

Panel de ducha temporizado con rociador fijo:

Panel de aluminio anodizado para instalación mural adosada.

Alimentación superior mediante llaves de corte rectas M1/2”.

Grifo mezclador TEMPOMIX con limitador de temperatura ajustable.

Pulsación suave.

Temporización ~30 segundos.

Caudal de 6 l/min a 3 bar.

Rociador de ducha ROUND cromado, antivandálico y antical con regulación automática del caudal.

Fijaciones ocultas.

Filtros y válvulas antirretorno.

Repisa para jabón integrada.

Garantía 30 años.