**Conjunto de ducha TEMPOMATIC**

Electrónico

Empotrado, rociador ROUND, grifo

Referencia: **452569**

Información de prescripción

Conjunto de ducha electrónico empotrado:

Grifo de ducha electrónico TEMPOMATIC para alimentación de agua mezclada.

Instalación empotrada.

Alimentación mediante caja de control electrónica con electroválvula 1/2".

Transformador 230/12 V.

2 modos de funcionamiento:

- accionamiento automático mediante detección de presencia.

- accionamiento ON/OFF voluntario cuando se aproxima la mano a aproximadamente 10 cm.

Descarga periódica (purga de aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso).

Temporización ajustable de 30 a 60 segundos.

Caudal de 6 l/min a 3 bar.

Rociador de ducha ROUND cromado, antivandálico, con difusor antical y regulación automática del caudal.

Latón macizo cromado.

Conjunto de ducha adaptado para PMR.

Garantía 30 años.

Este modelo de grifo no está equipado con una caja de empotramiento estanca, por tanto, el instalador deberá prever la estanqueidad del nicho de empotramiento y la evacuación de las eventuales fugas y condensados (consulte el manual de instalación).