**Conjunto de ducha TEMPOMATIC**

Electrónico

Empotrado, rociador ROUND, grifo

Referencia: **452569**

Información de prescripción

Conjunto de ducha electrónico empotrado:

Grifo electrónico TEMPOMATIC para alimentación de agua mezclada.

Instalación empotrada.

Alimentación mediante caja de control electrónica con electroválvula 1/2".

Transformador 230/12 V.

2 modos de funcionamiento:

- accionamiento automático mediante detección de presencia.

- ON/OFF voluntario cuando se aproxima la mano a aproximadamente 10 cm.

Descarga periódica (purga de aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso).

Temporización ajustable de 30 a 60 segundos.

Caudal de 6 l/min a 3 bar.

Rociador de ducha ROUND cromado, antivandálico, con difusor antical y regulación automática del caudal.

Latón macizo cromado.

Adaptado para PMR.

Garantía 30 años.Este modelo de grifo no está equipado con una caja de empotramientoestanca, por tanto, el instalador deberá prever la estanqueidad del nichode empotramiento y la evacuación de las eventuales fugas y condensados(consulte el manual de instalación).