**Grifo mezclador de ducha TEMPOMIX**

Temporizado

Racores acodados

Referencia: **790874**

Información de prescripción

Grifo de ducha temporizado adosado:

Grifo mezclador TEMPOMIX 3/4".

Instalación mural.

Ajuste de la temperatura y accionamiento en el pulsador.

Limitador de temperatura máxima (ajustable por el instalador).

Pulsación suave.

Temporización de ~30 segundos.

Caudal de 12 l/min a 3 bar, ajustable.

Latón macizo cromado.

Filtros y válvulas antirretorno integrados.

Pulsador de metal cromado.

Racores acodados con distancia entre ejes de 150 mm.

Garantía 30 años.