**Portarrollos WC en U**

Acero inoxidable 304 pulido satinado

Referencia: **4081S**

Información de prescripción

Portarrollos WC en U.

Tubo Ø 20, grosor 1 mm.

Acabado de ccero inoxidable 304 pulido satinado.

Fijaciones ocultas.

Garantía de 30 años.