**Toallero**

Ø 20, 2 barras

Acero inoxidable 304 pulido satinado

Referencia: **510790S**

Información de prescripción

Toallero 2 barras.

Modelo resistente.

Tubo Ø 20 y Ø 16, longitud 600 mm.

Acabado de acero inoxidable 304 bacteriostático pulido satinado.

Fijaciones ocultas.

Garantía 30 años.