**Grifo mezclador electrónico BINOPTIC MIX**

A red, transmuro

TC 110 mm, palanca larga, caño con interior liso

Referencia: **379MCHL**

Información de prescripción

Grifo mezclador electrónico transmuro para lavabo:

Caja de control electrónica IP65 independiente.

Alimentación a red con transformador 230/12V.

Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,5 y 6 l/min.

Rompechorros antical.

Descarga periódica ajustable (purga de aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso).

Detección de presencia mediante infrarrojo activo optimizada gracias a su ubicación en el extremo del caño.

Filtros y electroválvulas M3/8".

Cuerpo de latón cromado.

Caño cromado para una instalación transmuro ≤ 110 mm.

Cable detector L.120, latiguillos flexibles de alimentación y fijación reagrupados.

Seguridad antiblocaje del flujo continuo.

Caño con interior liso y poca capacidade (limita los nichos bacterianos).

Ajuste lateral de la temperatura lateral con palanca larga y limitador de temperatura ajustable.

Adaptado para PMR.

Garantía 30 años.